### Speciális tulajdonságok

A működési környezet és a teljesítménnyel kapcsolatos szempontok szerint dinamikus módon beállíthatja a speciális tulajdonságokat. A speciális tulajdonságok beállításához nyissa meg az eszközkezelőt, bontsa ki a Network adapters (Hálózati adapterek) hierarchikus listát, jelölje ki a "Realtek FE/GbE Family Controller" opciót, kattintson a jobb egérgombbal, és indítsa el a Properties... (Tulajdonságok) menüpontot. Amikor megjelennek a "Realtek FE/GbE Family Controller" tulajdonságai, jelölje ki az Advanced (Speciális) tulajdonságokat tartalmazó lapot.

Megjegyzés:

- A speciális tulajdonságok beállításait a speciális felhasználók vehetik igénybe. Az általános felhasználóknak az alapértelmezett értékeket kell alkalmazniuk.

- A speciális tulajdonságok hibás beállítása sikertelen csatlakozáshoz vagy teljesítménycsökkenéshez vezet. Ebben az esetben az itt leírtak szerint válassza ki a megfelelő beállítást, vagy állítsa vissza az alapértelmezett értéket.

#### Gigabit automatikus letiltása (Energiatakarékos)

Energiatakarékosság céljából a meghajtó automatikusan letilthatja a Gigabit modult a kábel újracsatlakoztatásakor.

Opciók | Leírás
Letiltás | Letiltja az 'Gigabit automatikus letiltása' funkciót (alapértelmezett).
Újrakapcsolódás, akkumulátor | Amikor az akkumulátor használatban van, automatikusan letiltja a Gigabit funkciót újrakapcsolódáskor.
Újrakapcsolódás, akkumulátor vagy AC | Újrakapcsolódáskor automatikusan letiltja a Gigabit funkciót.

Megjegyzés:

- (*) A funkció csak Gigabit Ethernet Controller használata esetén támogatott.

#### Folyamatvezérlés

A Realtek FE/GbE családi vezérlő a továbbító és beérkező oldal sebességének egyeztetése céljából átmeneti időre leállíthatja a csomagok továbbítását, amennyiben folyamatvezérlő csomag fogadása van folyamatban, vagy továbbíthatja a folyamatküldő csomagot a továbbító oldal szüneteltetéséhez

Opciók | Leírás
Engedélyezés | Engedélyezi a folyamatvezérlést (alapértelmezett).
Letiltás | Letiltja a folyamatvezérlést.

#### Környezetkímélő (Green) Ethernet

Ez egy energiatakarékossági mód. A Realtek FE/GbE családi vezérlő a csatlakoztatott kábel hosszának érzékelésével képes meghatározni az átvitel kimeneti feszültségét, és csökkenti az energiafogyasztást.

Opciók | Leírás
Engedélyezés | Engedélyezi a Green Ethernet funkciót
Letiltás | Letiltja a Green Ethernet funkciót

Megjegyzés:

- (*) Az alapértelmezett beállítás a megvásárolt terméktől függ. A funkció beállításához használja az adatlapot.

#### Megszakítás visszatartása

Dinamikus módon hozzáigazíthatja a megszakítások gyakoriságát a processzorhoz a hálózati forgalomnak megfelelően. A funkció engedélyezésével csökkentheti a CPU használatot.

Opciók | Leírás
Engedélyezés | Engedélyezi a megszakítás-visszatartási funkciót (alapértelmezett).
Letiltás | Letiltja a megszakítás-visszatartási funkciót.

#### IPv4 ellenőrzőösszeg tehermentesítése

Beállítja a IPv4 ellenőrzőösszeg funkciót a hardverhez.

Opciók | Leírás
Letiltás | Letiltja a IPv4 ellenőrzőösszeg funkciót a hardvernél.
Rx és Tx engedélyezve | A Tx és Rx vonalakon egyaránt engedélyezi az IPv4 ellenőrzőösszeg funkciót a hardvernél (alapértelmezett).
Rx engedélyezve | Kizárólag az Rx vonalon engedélyezi az IPv4 ellenőrzőösszeg funkciót a hardvernél.
Tx engedélyezve | Kizárólag a Tx vonalon engedélyezi az IPv4 ellenőrzőösszeg funkciót a hardvernél.

#### Óriás keret

Az Ethernet számára maximálisan engedélyezett átviteli egység (MTU) mérete 1500 bájt. Az óriás keret az a keret, amelynek hosszúsága meghaladja az 1500 bájt értéket. Ezzel az opcióval beállíthatja az Ethernet NIC által támogatott átviteli egység maximális méretét.

Opciók | Leírás
2 KB MTU | Beállítja az óriás keret hosszúságaként a 2 KB értéket.
3 KB MTU | Beállítja az óriás keret hosszúságaként a 3 KB értéket.
4 KB MTU | Beállítja az óriás keret hosszúságaként a 4 KB értéket.
5 KB MTU | Beállítja az óriás keret hosszúságaként a 5 KB értéket.
6 KB MTU | Beállítja az óriás keret hosszúságaként a 6 KB értéket.
7 KB MTU | Beállítja az óriás keret hosszúságaként a 7 KB értéket.
8 KB MTU | Beállítja az óriás keret hosszúságaként a 8 KB értéket.
9 KB MTU | Beállítja az óriás keret hosszúságaként a 9 KB értéket.
Letiltás | Letiltja az óriás keretet (alapértelmezett).

Megjegyzés:

- Az 'óriás keret' funkció engedélyezéséhez a másik csatlakoztatott oldalon is engedélyezni kell ezt a funkciót.

#### Nagyobb küldemény tehermentesítése v2 (IPv4)

Beállítja a NIC hardveren végrehajtandó TCP csomagtöredezettségi funkciót.

Opciók | Leírás
Engedélyezés | Engedélyezi a NIC hardveren végrehajtandó IPv4 csomagtöredezettségi funkciót (alapértelmezett).
Letiltás | Letiltja a NIC hardveren végrehajtandó IPv4 csomagtöredezettségi funkciót.

#### Nagyobb küldemény tehermentesítése v2 (IPv6)

Beállítja a NIC hardveren végrehajtandó IPv6 csomagtöredezettségi funkciót.

Opciók | Leírás
Engedélyezés | Engedélyezi a NIC hardveren végrehajtandó IPv6 csomagtöredezettségi funkciót (alapértelmezett).
Letiltás | Letiltja a NIC hardveren végrehajtandó IPv6 csomagtöredezettségi funkciót.

#### Hálózati cím

Lehetővé teszi a MAC-cím módosítását.

Alapértelmezett érték: Nincs jelen.

#### Prioritás és VLAN

Az IEEE 802.1Q/p szabványra vonatkozó adatok a csomag prioritását jelzik, illetve azt a VLAN virtuális hálózatot, amelyhez a csomag tartozik. Ennek az opciónak a beállításával engedélyezheti a prioritáson alapuló átvitelt, illetve a NIC hardveren végrehajtandó VLAN-címkézést/-címkeeltávolítást.

Opciók | Leírás
Prioritás és VLAN letiltva | Letiltja a prioritáson alapuló átvitelt, illetve a VLAN-címkézést/címkeeltávolítást.
Prioritás és VLAN engedélyezve | Engedélyezi a prioritáson alapuló átvitelt, illetve a hardveren végrehajtandó VLAN-címkézést/címkeeltávolítást.
Prioritás engedélyezve | Engedélyezi a hardveren végrehajtandó prioritási funkciót.
VLAN engedélyezve | Engedélyezi a hardveren végrehajtandó VLAN-címkézési/címkeeltávolítási funkciót.

#### Vételi pufferek

Beállítja a beérkező puffer méretét.

Opciók | Tartomány
Beérkező puffer mérete | 1~512 (alapértelmezett érték: 512)

#### Vételoldali skálázás

A Receive Side Scaling (RSS) megoldás egy terheléskiegyenlítő mechanizmus, amellyel dinamikus módon kijelölhető a többmagos processzor vagy több processzorból álló rendszer a beérkezett csomagok feldolgozásához.

Opciók | Leírás
Engedélyezés | Engedélyezi a RSS funkciót (alapértelmezett).
Letiltás | Letiltja az RSS funkciót.

Megjegyzés:

- Ha meg szeretne győződni arról, hogy a Realtek FE/GbE családi vezérlő támogatja ezt a funkciót, tekintse meg a családi vezérlő adatlapját.

#### Felélesztés leállítás után hálózaton keresztül

Beállítja a leállítás utáni, hálózaton keresztül történő felélesztési funkciót.

Opciók | Leírás
Engedélyezés | Engedélyezi a leállítás utáni, hálózaton keresztül történő felélesztési funkciót (alapértelmezett).
Letiltás | Letiltja a leállítás utáni, hálózaton keresztül történő felélesztési funkciót

#### Sebesség és duplex

Módosíthatja a kapcsolat sebességét és a duplex (kétirányú) üzemmódot.

Opciók | Leírás
Automatikus sebesség- és duplexitás-felismerés | Az automatikus sebesség- és duplexitás-felismerési funkció a csatlakoztatott eszközzel érzékeli a támogatott kapcsolat sebességét és a duplex módot (alapértelmezett).
10 Mbps Félduplex | Beállítja a kapcsolat sebességeként és duplex módként a 10 Mbps/Félduplex értéket.
10 Mbps Teljes duplex | Beállítja a kapcsolat sebességeként és duplex módként a 10 Mbps/Teljes duplex értéket.
100 Mbps Félduplex | Beállítja a kapcsolat sebességeként és duplex módként a 100 Mbps/Félduplex értéket.
100 Mbps Teljes duplex | Beállítja a kapcsolat sebességeként és duplex módként a 100 Mbps/Teljes duplex értéket.
1.0 Gbps Teljes duplex | Beállítja a kapcsolat sebességeként és duplex módként az 1000 Mbps/Teljes duplex (*) értéket.

Megjegyzés:

- (*) Kizárólag a Gbe családi vezérlő támogatja az 1.0-s Gbps full duplex módot.

#### TCP ellenőrzőösszeg tehermentesítése (IPv4)

Beállítja a hardveren végrehajtandó TCP ellenőrzőösszeg funkciót (IPv4).

Opciók | Leírás
Letiltás | Letiltja a hardveren végrehajtandó TCP ellenőrzőösszeg funkciót (IPv4).
Rx és Tx engedélyezve | A Tx és Rx vonalakon egyaránt engedélyezi a hardveren végrehajtandó TCP ellenőrzőösszeg funkciót (IPv4) (alapértelmezett).
Rx engedélyezve | Kizárólag az Rx vonalon engedélyezi a hardveren végrehajtandó TCP ellenőrzőösszeg funkciót (IPv4).
Tx engedélyezve | Kizárólag a Tx vonalon engedélyezi a hardveren végrehajtandó TCP ellenőrzőösszeg funkciót (IPv4).

#### TCP ellenőrzőösszeg tehermentesítése (IPv6)

Beállítja a hardveren végrehajtandó TCP ellenőrzőösszeg funkciót (IPv6).

Opciók | Leírás
Letiltás | Letiltja a hardveren végrehajtandó TCP ellenőrzőösszeg funkciót (IPv6).
Rx és Tx engedélyezve | A Tx és Rx vonalakon egyaránt engedélyezi a hardveren végrehajtandó TCP ellenőrzőösszeg funkciót (IPv6) (alapértelmezett).
Rx engedélyezve | Kizárólag az Rx vonalon engedélyezi a hardveren végrehajtandó TCP ellenőrzőösszeg funkciót (IPv6).
Tx engedélyezve | Kizárólag a Tx vonalon engedélyezi a hardveren végrehajtandó TCP ellenőrzőösszeg funkciót (IPv6).

#### Átviteli pufferek

Beállítja az átviteli puffer méretét.

Opciók | Tartomány
Átviteli puffer mérete | 1~128 (alapértelmezett érték: 128)

#### UDP ellenőrzőösszeg tehermentesítése (IPv4)

Beállítja a hardveren végrehajtandó UDP ellenőrzőösszeg funkciót (IPv4).

Opciók | Leírás
Letiltás | Letiltja a hardveren végrehajtandó UDP ellenőrzőösszeg funkciót (IPv4).
Rx és Tx engedélyezve | A Tx és Rx vonalakon egyaránt engedélyezi a hardveren végrehajtandó UDP ellenőrzőösszeg funkciót (IPv4) (alapértelmezett).
Rx engedélyezve | Kizárólag az Rx vonalon engedélyezi a hardveren végrehajtandó UDP ellenőrzőösszeg funkciót (IPv4).
Tx engedélyezve | Kizárólag a Tx vonalon engedélyezi a hardveren végrehajtandó UDP ellenőrzőösszeg funkciót (IPv4).

#### UDP ellenőrzőösszeg tehermentesítése (IPv6)

Beállítja a hardveren végrehajtandó UDP ellenőrzőösszeg funkciót (IPv6).

Opciók | Leírás
Letiltás | Letiltja a hardveren végrehajtandó UDP ellenőrzőösszeg funkciót (IPv6).
Rx és Tx engedélyezve | A Tx és Rx vonalakon egyaránt engedélyezi a hardveren végrehajtandó UDP ellenőrzőösszeg funkciót (IPv6) (alapértelmezett).
Rx engedélyezve | Kizárólag az Rx vonalon engedélyezi a hardveren végrehajtandó UDP ellenőrzőösszeg funkciót (IPv6).
Tx engedélyezve | Kizárólag a Tx vonalon engedélyezi a hardveren végrehajtandó UDP ellenőrzőösszeg funkciót (IPv6).

#### Felélesztés adatcsomag esetén

A funkció beállításával engedélyezheti a NIC számára, hogy adatcsomag fogadása közben felélessze a rendszert alvó vagy hibernált üzemmódból.

Opciók | Leírás
Engedélyezés | Engedélyezi a Felélesztés adatcsomag esetén funkciót (alapértelmezett)
Letiltás | Letiltja a Felélesztés adatcsomag esetén funkciót

#### Felélesztés egyeztetett minta esetén

A funkció beállításával engedélyezheti a NIC számára, hogy egyeztetett minta fogadása közben felélessze a rendszert alvó vagy hibernált üzemmódból.

Opciók | Leírás
Engedélyezés | Engedélyezi a Felélesztés egyeztetett minta esetén funkciót (alapértelmezett)
Letiltás | Letiltja a Felélesztés egyeztetett minta esetén funkciót

#### WOL és leállítás kapcsolati sebessége

Beállíthatja a NIC kapcsolati sebességét azokra az időszakokra, amikor a rendszer alvó, hibernált vagy kikapcsolt állapotban van.

Opciók | Leírás
10 Mbps először | 10 Mbps kapcsolati sebességet állít be azokra az időszakokra, amikor a rendszer alvó, hibernált vagy kikapcsolt állapotban van (alapértelmezett)
100 Mbps először | 100 Mbps kapcsolati sebességet állít be azokra az időszakokra, amikor a rendszer alvó, hibernált vagy kikapcsolt állapotban van